PRZEDMIAR – Rzeźnicza 7-17
	L.p.
	Podstawa
	Opis robot
	j.m.
	Ilość jedn.

	1.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	m2
	1102,12

	2.
	KNR 4-01

0535-04
	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku
	mb
	186,80

	3.
	KNR 2-02

0508-04
	Rynny dachowe półokrągłe o śred. 15 cm z blachy oc.
	mb
	186,80

	4.
	KNR 2-02

0506-02
	Wymiana pasów nadrynnowych z blachy oc. o szer. ponad 25 cm
	m2
	56,04

	5.
	KNNR 9

0703-05
	Demontaż konstrukcji wsporczej anteny zbiorczej
	szt.
	1

	6.
	KNR-W 2-02

1016-07
	Wymiana wyłazu dachowego 
	szt.
	2

	7.
	KNR-W 4-01

0308-04
	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegły
	szt.
	23

	8.


	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu – przyklejenie warstwy na ścianach kominów
	m2
	89,87

	9.
	KNR-W 2-15

000213-05
	Rury wywiewne z PCV o połączeniu wciskowym o Sr.110 mmm
	szt.
	11

	10.
	KNR 4-02

0201-04
	Wymiana odcinka  rury żeliwnej o śr. 150
	szt.
	1

	11.
	KNR 2-15

0205-04
	Analogia – Wykonanie wentylacji z rur PCV  
	mb
	3,60

	12
	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu – przyklejenie warstwy siatki na kleju na murkach ogniowych
	m2
	9,44

	13.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia murku ogniowego
	m2
	9,44

	14.
	KNR 2-02

0506-02
	Wymiana   opierzenia murków ogniowych z blachy oc. o szer. .ponad 25 cm
	m2
	7,24

	15.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia  czap kominowych
	m2
	22,31

	16.
	KNR 4-01

1306-02

analogia
	Demontaż wentylatora dachowego
	szt.
	3


