[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=4
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=Kosztorys inwestorski (chodniki w km 0+000 do 0+173 - odc. południowy)
nfn=FORMA s.c.
afn=ul. Dębowa 6, 64-115 Wilkowice
nb=Przebudowa drogi gminnej
ab=Parszowice, km projektowy 0+000 do 0+173, odcinek południowy
ni=Gmina Ścinawa
ai=ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
br=Drogowa
nk=mgr inż. Wanda Formanowska	
npn=mgr inż. Radosław Formanowski	
dt=24.08.2015

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Muzealnej w Nowej Soli.13101310Podstawowy zakres robót obejmuje prace w zakresie:13101310* geodezyjnej obsługi budowy i opracowania dokumentacji powykonawczej,13101310* usunięcia drzew - przewidziano wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do zrealizowania prac budowlanych, odwóz materiału z ycinki, zasypanie dołów po karczowaniu13101310* robót rozbiórkowych - przewidziano zdjęcie części nawierzchni i istniejących chodników, demontaż oznakowania pionowego, z wywozem gruzu z rozbiórek i kosztami składowania materiałów rozbiórkowych13101310* robót odwodnieniowych - przewidziano wymianę istniejących wpustów ulicznych, uzupełnienie o brakujące wpusty Dn425mm z wpięciem przykanalikami PVC SN8 Dn160mm do istniejącej sieci kanalizacyjnej13101310* podbdów i nawierzchni - przewidziano korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z odwozem urobku na składowisko i kosztami składowania, wykonanie warstw odcinających i odsączających z piasku średnioziarnistego, podbudów z kruszywa łamanego pod wjazdy gr. 15cm, drogę i zatoki postojowe gr. 20cm, podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr. 13cm i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm z AC11S dla budowy poszerzeń drogi, nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej dla wykonania zatok postojowych, wzmocnienia nawierzchni poprzez zastosowanie mieszanki MMA i geowłókniny do regeneracji nawierzchni, wykonanie dodatkowej warstwy ścieralnej z AC11S gr. 5 cm13101310* urządzeń bezpieczeństwa ruchu - przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego, oznakowanie poziome i pionowe, komleksowe oznakowanie na czas trwania prac, ustawienie poręczy lańcuchowych w miejscu starych demontowanych13101310* elementów ulic - zaprojektowano chodniki z betonowej kostki brukowej gr.6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, wjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, krawężniki 15x30cm i obrzeża 8x30cm ustawiane na ławach betonowych C-12/15 z oporem, na odcinku od ulicy Zwycięstwa do ulicy Gimnazjalnej założono odzyskanie kostki granitowej z rozbiórki i ponopwne jej ułożenie wraz z niezbędnym uzupełnieniem13101310* robót wykończeniowych - przewidziano regulację wysokościową studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i telekomunikacyjnych

[ELEMENT 1]
na=Żmigród ul. Sienkiewicza w kierunku węzła S5
wa=0
kn=0	0	0
id=840
nu=1

[ELEMENT 2]
na=branża drogowa
wa=0
kn=0	0	0
id=844
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy
wa=0
kn=0	0	0
id=955
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
uw=STWiORB D.01.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.25
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	0,25						0		0

[ELEMENT 3]
na=D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1612
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=1615
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-01	AT-03	0101-01		1
mpn=_1211
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
uw=STWiORB D.01.02.04
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=289
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	289						0		0

[POZYCJA]
id=1677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0801-02	6	0801-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (podbudowa pod trylinką)
uw=STWiORB D.01.02.04
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						0		0

[POZYCJA]
id=1678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0805-07	6	0805-07		1
mpn=_1211
na=Rozebranie trylinki z pozostawieniem materiału do ponownego wbudowania
uw=STWiORB D.01.02.04
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=162
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						0		0

[POZYCJA]
id=1680
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami gospodarowania  odpadami
uw=STWiORB D.01.02.04
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=43.74
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=43.74	1	162*0.27						0		0

[ELEMENT 3]
na=krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=985
nu=1.1.3

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=959
nu=1.1.3.1

[POZYCJA]
id=960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pasa drogowego
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=43.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=43.35	1	289*0,15						0		0

[POZYCJA]
id=961
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.67	1	43,35*0,2						0		0

[POZYCJA]
id=962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=43.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=43.35	1	43,35						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.01.01 Krawężniki
wa=0
kn=0	0	0
id=185
nu=1.1.3.2

[POZYCJA]
id=186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
uw=STWiORB D.08.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=289
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	28+30+58+173						0		0

[POZYCJA]
id=1668
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0315-05	2-31	0315-05		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=289
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	289						0		0

[ELEMENT 3]
na=chodniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1654
nu=1.1.4

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=1655
nu=1.1.4.1

[POZYCJA]
id=1656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						0		0

[POZYCJA]
id=1657
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	320*0,05						0		0

[POZYCJA]
id=1658
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.02.01 Warstwy odsączające
wa=0
kn=0	0	0
id=1716
nu=1.1.4.2

[POZYCJA]
id=1717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0104-03 analogia 10 cm	6	0104-03 analogia 10 cm		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm
uw=STWiORB D.04.02.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=120
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=1.5

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
wa=0
kn=0	0	0
id=1748
nu=1.1.4.3

[POZYCJA]
id=1749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-05	6	0113-05		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodnik przy ścieżce rowerowej
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1661
nu=1.1.4.4

[POZYCJA]
id=1662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)
uw=STWiORB D.08.02.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						0		0

[ELEMENT 3]
na=ścieżka rowerowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1697
nu=1.1.5

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=1698
nu=1.1.5.1

[POZYCJA]
id=1699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości ścieżki
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						0		0

[POZYCJA]
id=1700
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=47.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=47.25	1	315*0.15						0		0

[POZYCJA]
id=1701
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego
wa=0
kn=0	0	0
id=1720
nu=1.1.5.2

[POZYCJA]
id=1721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-05	6	0113-05		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm frakcja 0/31,5mm
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.02.02 Ścieżka z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1718
nu=1.1.5.3

[POZYCJA]
id=1719
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ścieżka z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru czerwonego)
uw=STWiORB D.08.02.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						0		0

[ELEMENT 3]
na=zjazdy
wa=0
kn=0	0	0
id=1645
nu=1.1.6

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=1646
nu=1.1.6.1

[POZYCJA]
id=1647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł.25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	190+125						0		0

[POZYCJA]
id=1648
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=78.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=78.75	1	315*0.25						0		0

[POZYCJA]
id=1649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.04.04.02 Stanilizacja o podbudowa z kruszywa łamanego
wa=0
kn=0	0	0
id=1650
nu=1.1.6.2

[POZYCJA]
id=1755
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0201-01	AT-03	0201-01		1
mpn=1211
na=Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315.0						0		0

[POZYCJA]
id=1651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (frakcja 0/31,5mm)
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=190
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190						0		0

[POZYCJA]
id=1750
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-03	6	0113-03		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - zjazd na drogę boczną po rozebranej trylince
uw=STWiORB D.04.04.02
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=125
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.04.01 Zjazdy z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1652
nu=1.1.6.3

[POZYCJA]
id=1653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka grafitowa)
uw=STWiORB D.08.04.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=315
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	190+125						0		0

[ELEMENT 3]
na=obrzeża
wa=0
kn=0	0	0
id=989
nu=1.1.7

[ELEMENT 4]
na=D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem
wa=0
kn=0	0	0
id=967
nu=1.1.7.1

[POZYCJA]
id=968
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 5 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości pasa drogowego
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	273*0,08						0		0

[POZYCJA]
id=969
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II (urobek z korytowania)
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1.092
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.092	1	21,84*0,05						0		0

[POZYCJA]
id=970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
uw=STWiORB D.04.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.84	1	21,84						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.08.03.01 Obrzeża betonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=197
nu=1.1.7.2

[POZYCJA]
id=198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
uw=STWiORB D.08.03.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=273
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D.08.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	51+40+182						0		0

[ELEMENT 3]
na=D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=769
pd=		Kalkulacja własna (1)		Kalkulacja własna (1)		2
na=Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.
uw=STWiORB D.07.08.01
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 2]
na=banża melioracyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1095
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=banża melioracyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1325
nu=1.2.1

[ELEMENT 4]
na=Elementy odwodnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=1674
nu=1.2.1.1

[POZYCJA]
id=1675
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0402-01	AT-03	0402-01		1
mpn=_1211
na=Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
uw=STWiORB D.03.02.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=289
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=289	1	28+30+58+173						0		0

[ELEMENT 4]
na=D.02.01.01 Wykopy
wa=0
kn=0	0	0
id=1722
nu=1.2.1.2

[POZYCJA]
id=1723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0305-02	1	0305-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z umocnieniem wykopów (rozpory) poprzez deskowanie lub stalowe wypraski oraz odwodnieniem na czas wykonywania robót
uw=STWiORB D.02.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=215.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=215.4	1	(25+29*4+22+1,5+3*2,5+3+4,5)*1,2						0		0

[POZYCJA]
id=1724
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II wraz z kosztami składowania odpadów (KGO) (przyjęto wymianę gruntu)
uw=STWiORB D.02.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=215.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=215.4	1	215,4						0		0

[POZYCJA]
id=1725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-06 z.o.2.11.4. 9911-03 	1	0214-06	 z.o.2.11.4. 9911-03 	1
mpn=6:2:0956,48,10121,0:1,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) w tym wykonanie podsypki i nasypki
uw=STWiORB D.02.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=202.186
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=202.186	1	215,4-16,5*3.14*0.1*0.1-163*3.14*0.1575*0.1575						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.17		1.17
wm=1		1
ws=1.17		1.17

[POZYCJA]
id=1726
pd=		Kalkulacja własna (2)		Kalkulacja własna (2)		1
na=Koszt materiału loco budowa do zasypania wykopów
uw=STWiORB D.02.01.01
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=202.186
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=202.186	1	202,186						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=D.02.03.01 Nasypy
wa=0
kn=0	0	0
id=1734
nu=1.2.1.3

[POZYCJA]
id=1735
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-06 z.o.2.11.4. 9911-03 	1	0214-06	 z.o.2.11.4. 9911-03 	1
mpn=6:2:0956,48,10121,0:1,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasypanie rowów
uw=STWiORB D.02.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=144
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	120*1*1,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.17		1.17
wm=1		1
ws=1.17		1.17

[POZYCJA]
id=1736
pd=		Kalkulacja własna (2)		Kalkulacja własna (2)		1
na=Koszt materiału loco budowa do zasypania wykopów
uw=STWiORB D.02.01.01
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=40
ob=144
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	144						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego
wa=0
kn=0	0	0
id=1727
nu=1.2.1.4

[POZYCJA]
id=1728
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm przykanaliki
uw=STWiORB D.03.02.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=16.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	1,5+3*2,5+3+4,5						0		0

[POZYCJA]
id=1733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=_1211
na=Drenaż z rur perforowanych w otulinie z geowłókniny fi 300mm, układany w rowie
uw=STWiORB D.03.02.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=163
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=163	1	22+25+4*29						0		0

[POZYCJA]
id=1730
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1424-01	4	1424-01		1
mpn=1211
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
uw=STWiORB D.03.02.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=1731
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1414-01	4	1414-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm głębokość 3 m
uw=STWiORB D.03.02.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[ELEMENT 4]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=1751
nu=1.2.1.5

[POZYCJA]
id=1754
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0516-02	2-01	0516-02		1
mpn=1211
na=Umocnienie skarp i dna rowów płytami typu "meba" na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=Oznakowanie docelowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1756
nu=1.2.1.6

[POZYCJA]
id=1757
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-01	6	0702-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.0						0		0

[POZYCJA]
id=1758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-04	6	0702-04		1
mpn=1211
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.0						0		0

[POZYCJA]
id=1759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0705-07	6	0705-07		1
mpn=1211
na=Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7.436
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7.436	1	(0.715*1.3)*8						0		0

