[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.65
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.6	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nb=Wentylacja Sala Gimnastyczna
ab=ul. Sienkiewicza Żmigród
ni=Gmina Żmigród
dt=11.08.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.9
cw=20.9	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Wentylacyjna sala sportowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=		Kalkulacja Własna		Kalkulacja Własna		0
na=Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką VVS100c-RFRMVHC/VVS100c- L-FVMR o wydajności 9000m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne z profili 100x100x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=300
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[POZYCJA]
id=12
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14
pd=						0
na=Demontaż dwóch central wentylacyjnych wraz z instalacją na korytarzu oraz w pomieszczeniu 1.30 wraz z zabudową z płyt GK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0114-03	2-17b	0114-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0102-05	2-17b	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=169
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=169	1	169						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16g 0104-04	9-16g	0104-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm #40mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=129
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	129						

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16g 0104-04	9-16g	0104-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm #80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=50
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0105-05	2-17b	0105-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płascze z blachy ocynkowanej lub membrany dachowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0154-06	2-17b	0154-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0134-02	2-17b	0134-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 2400 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0140-03	2-17b	0140-03		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik NNW 315 CWK ze skrzynką rozprężną i  przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0140-03	2-17b	0140-03		1
mpn=_1211
na=Dysza nawiewna SVN -315
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0138-04	2-17b	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych KRS 800x200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0138-05	2-17b	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych KRS 600x600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=125
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Montaż wymiennika płytowego LB31-30H-1" o mocy 43,6 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0401-03	2-15	0401-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 40 mm o połączeniach spawanych w kanale wraz z izolacją  z pianki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32-40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=150
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż pompy obiegowej do zasilania central wentylacyjnych Grundfos ALPHA1 L 25-40 130
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=151
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Obudowa z Płyt GK kanałów wentylacyjnych w korytarzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=153
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Malowanie i szpachlowanie płyt GK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=155
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Mozajka do wysokości 2m na obudowie GK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=282
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Doprowadzenie zasilania elektrycznego do centrali wentylacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=287
pd=		Kalkulacja Własna		Kalkulacja Własna		0
na=Obniżenie lamp na hali sportowej poniżej kanału nawiewnego Obniżenie około 40cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Wentylacyjna Pomieszczenia socjalne
wa=0
kn=0	0	0
id=159
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=160
pd=		Kalkulacja Własna		Kalkulacja Własna		0
na=Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z automatyką VVS040c-RFRVH/VVS040c-LFRVo wydajności 4000m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=168
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne z profili 100x100x4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=300
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[POZYCJA]
id=170
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0102-05	2-17b	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=110
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16g 0104-04	9-16g	0104-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm #80mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=120
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0105-05	2-17b	0105-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płascze z blachy ocynkowanej lub membrany dachowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=144
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	144						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0148-05	2-17b	0148-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm, w układach kanałowych z cokołem dachowym izolowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=235
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17b 0154-05	2-17b	0154-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 3100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=285
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Doprowadzenie zasilania elektrycznego do centrali wentylacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=289
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0401-03	2-15	0401-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 40 mm o połączeniach spawanych w kanale wraz z izolacją  z pianki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 32-40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=305
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Obudowa z Płyt GK kanałów wentylacyjnych w korytarzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=307
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		0
na=Malowanie i szpachlowanie płyt GK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
 5c96be262 723648d7571de99a45eeb