PRZEDMIAR – Rzeźnicza 18-22

	L.p.
	Podstawa
	Opis robot
	j.m.
	Ilość jedn.

	1.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
	m2
	468,00

	2.
	KNR-W 4-02

0217-02
	Wymiana wpustów dachowych
	szt.
	3

	3.
	KNNR 9

0703-05
	Demontaż konstrukcji wsporczej anteny zbiorczej
	szt.
	1

	4.
	KNR-W 2-02

1016-07
	Wymiana wyłazu dachowego 
	szt.
	1

	5.
	KNR-W 4-01

0519-03
	Drobne naprawy pokrycia papowego- pokrycie czap kominowych papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
	m2
	15,65

	6.
	KNR-W 4-01

0519-01
	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną –jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia  daszków nad balkonami
	m2
	44,72

	7.
	KNR-W 4-01

1212-03
	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych – analogia – malowanie obróbek blacharskich 
	m2
	59,48

	8.
	KNR-W 2-15

000213-05
	Rury wywiewne z PCV o połączeniu wciskowym o Sr.110 mmm
	szt.
	12

	9.
	KNR 0-23

2612-06
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianu – przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	m2
	83,70

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


