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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 3
Dot. przetargu nieograniczonego na usługi pn.:

Budowa przyszkolnej krytej pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”

wraz z rozbudową szkoły
(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 772151-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.)

Zamawiający, Gmina Żmigród, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, 2020 poz. 1086 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 19
Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie dokumentów wymienionych w załączniku 1B do SIWZ, nie do oferty lecz np. przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Prośba dotyczy elementów takich jak: 

1) Certyfikat antypoślizgowości korony ceramicznej i foli antypoślizgowej

2) Certyfikat grubości powłoki cynkowej

3) Certyfikat zgodności z normą EN-10204 2.1 dla zastosowanych materiałów

4) Potwierdzenie wytrzymałości konstrukcji panelu przeprowadzony przez niezależny instytut badawczy. Metodologia badań przeprowadzonych testów strukturalnych i wytrzymałościowych  wg norm:
5) PN-EN 1993-1 Projektowanie konstrukcji stalowych ( część 1 do 5, część 8 do 10)

6) PN- EN13451-1: Wyposażenie basenu. Główne wymogi bezpieczeństwa i metody badawcze (testowe).

7) PN-EN 13451-2  a  11: Wyposażenie basenu. Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa i dodatkowe metody badawcze (testowe) dla poszczególnych elementów basenowych

8) PN-EN 10025 minimalne właściwości mechaniczne stali. 
9) Próbka materiałowa ściany niecki o wymiarach 50cm x 50cm

10) Autoryzacja (wstępna) producenta niecek basenowych na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji przez producenta. 

11) Wymagane dokumenty dla systemu odzysku wód popłucznych czy membrany ultrafiltracyjnej:

· atest PZH lub równorzędny na membrany ultrafiltracyjne.

· Karta techniczna potwierdzająca parametry i właściwości systemu
ODPOWIEDŹ 19
Dokumenty wymagane w Załączniku 1B stanowią potwierdzenie oferowanych cech jakościowych obiektu basenowego, które są punktowane jako kryterium oceny ofert, dlatego muszą być złożone wraz z ofertą.
Zamawiający jedynie odstępuję od wymogu składania próbki materiałowej ściany niecki basenowej (pkt. 9 powyżej) oraz wstępnej autoryzacji producenta niecki basenowej (pkt. 10 powyżej).
PYTANIE 20
Czy ewentualna próbka materiałowa ściany niecki może mieć mniejszy rozmiar niż 50x50 cm? Wskazany rozmiar może być problematyczny szczególnie jeśli będzie  musiał być złożony wraz z ofertą.
ODPOWIEDŹ 20
Zamawiający odstępuję od wymogu składania próbki materiałowej ściany niecki basenowej (pkt. 9 powyżej) oraz wstępnej autoryzacji producenta niecki basenowej (pkt. 10 powyżej).
Treść niniejszego pisma jest wiążąca i stanowi integralną część SIWZ.
Z poważaniem

Robert Lewandowski

Burmistrz Gminy Żmigród
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